Zdvojené stěny z cihel HELUZ AKU 20 broušená 

Společnost HELUZ představuje systém zdvojených stěn z cihel HELUZ AKU 20, zaměřený na akustické pohodlí především v řadových domech. 

Pro oddělující stěny zděných řadových domů se výhradně používají zdvojené stěny. Jedním z klíčových parametrů je splnění požadavku na zvukovou izolaci R´w ≥ 57 dB.  Jedná se o výrazně vyšší požadavky oproti požadavkům na mezibytové stěny v bytových domech. Je také známo, že při nevhodně oddělených konstrukcí včetně základů jednotlivých domů může docházet k výraznému bočnímu přenosu zvuku (vzniku akustických mostů). Zdvojené cihelné stěny se vyznačují velmi vysokými hodnotami zvukové izolace, a to téměř bez rozdílu vlivu omítek či použité zdicí maltě. Hlavní roli hrají základní parametry cihel a uspořádání základů – jejich způsob oddělení a samozřejmě zabezpečení dilatace konstrukcích jednotlivých domů, kde má mít dutina tloušťku minimálně 30 mm a je vyplněná minerální vlnou s podélným vláknem. „Není důležité lpět na používání AKU cihel šířky 25 nebo dokonce 30 cm. Proto jsme přistoupili k otestování zdvojených stěn z cihel HELUZ AKU 20 broušená včetně různé tloušťky dutiny vyplněné minerální vlnou a vyzděných na systémovou předem připravenou maltu HELUZ SIDI. Výsledky potvrdily předpoklad vysoké zvukové izolace,“ vysvětluje Ing. Pavel Heinrich z technického rozvoje HELUZ. 
Při použití stěn zdvojených cihel lze z pohledu zvukové izolace připustit i společný základový pás s oddělenými základovými, respektive podkladními betonovým deskami. 

Klíčové vlastnosti systému zdvojených stěn z cihel HELUZ AKU 20 broušená: 
· subtilní stěny s velmi dobrou únosností
· rychlost provádění: broušené cihly zděné na systémové tenkovrstvé malty HELUZ
· špičková zvuková izolace při malé tloušťce vzduchové dutiny  
· možnost jednoduššího provádění základových konstrukcí
· použití zejména pro dělicí stěny řadových domů či pro dilatační stěny v bytových domů

Tabulka 2 Výsledky měření zvukové izolace zdvojených stěn z cihel HELUZ AKU 20 broušená
	Skladba zdvojené stěny
	Tloušťka dutiny vyplněné minerální vlnou (mm)
	Laboratorní hodnota zvukové izolace Rw (dB)

	· 15 mm VPC omítka
· HELUZ AKU 20 broušená
· Minerální vlna OH 100 kg/m3, podélné vlákno
· HELUZ AKU 20 broušená
· 15 mm VPC omítka
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