5 věcí, díky kterým je zdění překvapivě snadné

Některé stavebníky odrazuje realizace zděné stavby z obav před velkou pracností a dlouhou realizací, moderní cihelné systémy ale ukazují, že realizace zděného domu je snazší a rychlejší, než by se mohlo na první dojem zdát… 

1. Jednovrstvé zdivo
Komplikaci při provádění zdění představuje velmi často zateplovací systém – i když odhlédneme od ekonomických aspektů, pořád tu zůstává zásadní nevýhoda v poměrně náročné realizaci. K času na zdění je nutné počítat s časem pro realizaci zateplovacího systému, u kterého je navíc potřeba dávat velký pozor při převazbě izolačních desek, jejich správném lepení, kotvení vhodnými hmoždinkami… Zateplovací materiál bude navíc vždy výrazně méně mechanicky odolný než stěna samotná, to platí i o výsledné životnosti. Myslíte, že se zateplenou konstrukcí získáte lepší tepelněizolační vlastnosti? Není to tak. Například jednovrstvé zdivo z cihel HELUZ FAMILY 44 vykazuje součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2K, což odpovídá 30cm cihelné konstrukci zateplené 16 cm polystyrenu. Cihly HELUZ FAMILY 2in1 50 pak dokonce dosahují součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K a splňují bez zateplení požadavek na pasivní stavby.  

2. Doplňkové tvarovky a modulová koordinace
Velkou výhodou konstrukčního systému HELUZ je jeho komplexní, modulově koordinovaný doplňkový sortiment. Se systémem doplňkových tvarovek HELUZ zvládnete zdění rohů, ostění i parapetů, bez sekání, bez improvizace na stavbě, bez rizika vzniku tepelných mostů. 

3. Systémové překlady a stropy 
Součást stavebního systému HELUZ je i systémové řešení vodorovných konstrukcí. Stropy je možné realizovat buď pomocí keramických panelů, nebo pomocí prefamonolitických vložkových stropů MIAKO. Nechybí bohatý sortiment překladů, a to včetně těch pro instalaci předokenního stínění. Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný představuje v tomto ohledu velmi efektivní řešení, které zaujme především variabilitou. Na stavbu je dodáván kompletně vyplněný izolantem, usadí se do zdiva, zazdí a chová se jako klasický nosný překlad. Zároveň ale nechává stavebníkovi možnost kdykoliv v budoucnu osadit předokenní stínění. Kdykoli se rozhodne pro žaluzie nebo roletu, jednoduše z překladu postupně vyjme potřebné části izolantu. Tím si vytvoří přesně tak velký prostor, jaký daný typ stínění potřebuje – od malé žaluzie až po velkou roletovou schránku.

4. Malta, která míchačku nepotřebuje 
Velký pomocník při zdění? U HELUZu má jméno SIDI. Je to předem připravená zdicí malta pro tenkou spáru určená pro broušené cihly HELUZ pro zdění vnitřních i vnějších nosných stěn a příček. Tenkovrstvá zdicí malta s pojivem na bázi vodního skla a alkalivzdorné polymerní disperze je připravená k okamžitému použití. Aplikace se provádí strukturovaným válečkem. Po nanesení malty je doba pro uložení a vyrovnání cihel 15 minut. Materiál lze použít
při teplotách již od 1 °C a není potřeba ho čímkoliv ředit ani doplňovat jakýmikoliv jinými hmotami. Bezprostředně po ukončení nanášení stačí aplikační váleček jen důkladně umýt vodou a kbelík řádně uzavřít. Malta i váleček jsou tak připraveny k dalšímu použití i po delší době.

5. Technická pomoc
Stavba je náročný proces, v HELUZu s tím ale počítají a stavebníkům i stavebním firmám nabízejí kromě kvalitního stavebního materiálu i kvalitní služby. Odborníci vám poradí s technickým řešením přímo na stavbě, zapůjčí potřebné nářadí nebo pomohou se založením 1. řady cihel. 
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