IZOS BIRD-FRIENDLY GLAZING – Ochranné sklo pro bezpečnost ptactva
Design a architektura s odpovědností

Kolize ptáků se skleněnými plochami představují významný problém, který postihuje jak běžné, tak ohrožené druhy. Řešení této výzvy vyžaduje inovativní přístup, technologický pokrok a odpovědnost celého stavebního odvětví.

Organizace zabývající se ochranou ptactva po celém světě upozorňují na alarmující fakta – každoročně dochází k miliardám kolizí, které jsou způsobeny tím, že ptáci vnímají prosklené plochy odlišně než lidé. 

IZOS BIRD-FRIENDLY GLAZING – Technologie, která zachraňuje životy
Společnost HELUZ IZOS díky technologii digitálního keramického tisku dokáže vytvořit sklo, které je pro ptáky viditelné a zároveň bezpečné. Systém IZOS BirdGuard® využívá speciálně navržené a certifikované keramické vzory, které jsou aplikovány přímo na skleněný povrch během výrobního procesu.
Pokročilá keramická inkoustová řada zajišťuje potisku extrémní mechanickou odolnost, dlouhodobou stálost a chemickou rezistencí vhodnou pro nejnáročnější aplikace. Tisk je kompatibilní se skly s nízkoemisním pokovení. 

Designová svoboda s vědeckým základem
Digitální tisk IZOS Design otevírá architektům neomezené možnosti – od jemných geometrických vzorů přes organické motivy až po sofistikované gradientní přechody. Všechny vzory respektují "Pravidlo 2×4", vědecky ověřený standard pro účinnou ochranu ptactva:
Horizontální linie s maximálním rozestupem 50 mm (cca 2 palce) a vertikální linii s rozestupem maximálně 100 mm (cca 4 palce) zabraňují průletu většinu druhů ptactva. Realizovat je možné i zcela individuální návrh potisku při dodržení výše zmíněného pravidla. 
Výzkumy ptačího vnímání prostoru odhalily fascinující schopnosti. Studie Inga Schiffnera a kolektivu dalších odborníků prokázala, že ptáci mají přesné povědomí o svých tělesných rozměrech a dokážou okamžitě vyhodnotit, zda projdou úzkou mezerou. Tato schopnost je klíčová pro navigaci při vysokých rychlostech. Tým vědců pod vedením Partha Bhagavatuly z University of Queensland zase v roce 2011 publikoval přelomovou studii, která detailně popsala, jak ptáci využívají takzvaný optický tok (vnímání pohybu obrazu na sítnici) k bezpečné navigaci v prostoru. Studie říká, že ptáci během letu vyvažují vizuální informace z obou očí, přičemž se soustředí především na boční periferní vidění, nikoli na to, co je přímo před nimi. To vysvětluje, proč průhledné sklo představuje tak velké riziko.
Ve stejném roce pak profesor Graham R. Martin ozřejmuje ve své studii důvody, proč opatření proti nárazům (např. polepy oken, reflexní prvky na drátech či větrných elektrárnách) musí striktně respektovat ptačí specifika – tedy zohledňovat jejich boční vidění, specifické spektrum vnímání barev (včetně UV složky) a reakční dobu.

Univerzální aplikace IZOS BIRD-FRIENDLY GLAZING
Systém IZOS BirdFG nabízí komplexní řešení pro široké spektrum architektonických aplikací:
· Fasádní systémy – Celoprosklené obvodové pláště budov
· Spandrelové panely – Neprůhledné výplně mezi podlažími
· Laminované bezpečnostní sklo – Ochrana s maximální bezpečností
· Zakřivené prosklení – Pro organické architektonické formy
· Izolační zasklení – Energeticky úsporná řešení s ochranou ptactva
· Protihlukové stěny – Dopravní infrastruktura šetrná k životnímu prostředí
· Zastávky a přístřešky – Městský mobiliář s ekologickým přesahem
· Prosklené zábradlí –balkonové a terasové výplně.

www.izos.cz

